**ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ**

**О пожарной безопасности в зимний период**

С наступление холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. В данные период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам.

Требованиями пожарной безопасности установлены правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

**При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:**

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкции, а также предтопочный лист без прогаров и повреждения размером не менее 0,5\*0,7 м.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

Одного раза в три месяца для отопительных печей;

Одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

Одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

**При использовании газовыми приборами:**

**-** не прикрепляйте веревки к газопроводу и не вешайте сушиться белье над газовой плитой;

**-** откройте форточку;

**-**проверяйте тягу в дымоходах передкаждым розжигом и во время работы газовых водонагревателей, отопительных печей;

**-** проверяйте наличие тяги в вентиляционных каналах;

**-** не заклеивайте обоями решетку вентиляционного канала;

**-** не пользуйтесь баллонами со сжиженным газом в многоэтажных домах;

**-** после окончания пользования газом закройте краны на газовых приборах и перед ними. На ночь и перед уходом из дома обязательно проверьте, отключены ли Ваши газовые приборы. Не оставляйте работающие приборы без присмотра.

**Почувствовав запах газа** в квартире, в подъезде, подвале и других помещениях, не зажигайте спички, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы, перекройте газ, проветрите помещение и вызовите аварийную газовую службу **по телефону 04** (вне загазованного помещения), в сельской местности – слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Помните! В загазованном помещении достаточно искры, чтобы произошел взрыв!

**Правила безопасности при использовании пиротехники:**

**категорически запрещается:**

- использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и требованиям мер безопасности, взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электрические провода;

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования, подбегать к потухшим или полностью отстрелявшим салютам, они могут неожиданно выстрелить вам в лицо;

-производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и требованиями мер безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;

- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;

- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах.

**Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких! Защитите себя и своих близких от пожара!**

**Запомните, как вызывать противопожарную службу с мобильного телефона:**

**Абонентам всех мобильных сетей: звонить по телефону «101», ЕДДС – 8 (353 34) 2-12-77 или 112.**